**Декоративная пленка**

**Декоративная пленка для окон** — это современный материал для оформления стеклянных поверхностей, который активно используется в интерьере различных помещений: от частных домов до коммерческих объектов.

**Идеальное решение для:**

**Жилых помещений**: ванные и душевые

**Коммерческой недвижимости**: офисы, торговые центры, гостиницы

**Общественного пространства**: учебные заведения, выставочные залы

**Интерьерных решений**: межкомнатные перегородки, стеклянные конструкции

**Основные преимущества:**

* Надежная защита от посторонних взглядов
* Современный эстетичный дизайн
* Универсальность в сочетании с различными интерьерами
* Широкий выбор дизайнерских решений
* Превосходное декоративное оформление

**Ключевые свойства:**

* Предназначена для гладких стеклянных поверхностей
* Обладает взрывобезопасными характеристиками
* Устойчива к механическим повреждениям
* Имеет водонепроницаемое покрытие

**Важные рекомендации:**

* Не рекомендуется для шероховатых поверхностей
* Избегать монтажа на открытом воздухе

**Состав:**

* Внешний слой: полиэстер (2 мил)
* Клеевой слой: прозрачный
* Основа: силиконовое покрытие
* Материалы: ПВХ (матовый) или ПЭТ (взрывобезопасный)

**Монтаж пленки.**

**Пошаговая инструкция.**

**Подготовка поверхности:**

* Тщательная очистка стекла от загрязнений
* Демонтаж старой пленки при необходимости
* Избавиться от пыли в помещении

**Основной этап установки:**

* Нанесите мыльный раствор на лицевую поверхность пленки
* Аккуратно удалите защитную пленку
* Распылите мыльный раствор на клейкую сторону
* Обработайте поверхность, на которую будет устанавливаться пленка, мыльным раствором
* Установите начальное положение пленки
* Наклейте пленку на поверхность
* Положите снятую защитную пленку на лицевую сторону для предотвращения повреждений
* Аккуратно разгладьте поверхность специальным скребком, чтобы удалить воздушные пузырьки
* Аккуратно обрежьте излишки